

**Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup sprzętu medycznego, IT oraz oprogramowania dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”realizowanego w ramach Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 (FEnIKS)”**

dot. postępowania o zamówienie publiczne obejmujące zakresem

Część II: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.

**Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych**

**CPV:**

33100000-1 Urządzenia medyczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIA** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| **Sprzęt medyczny** | Zakup wag medycznych ze wzrostomierzem | 2 szt. | Waga o dopuszczalnym obciążeniu 300 kg  Dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru  Wzrostomierz mierzący od 60 do 210 cm (w zestawie)  Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie wagi.  Brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem - miernikiem wagowym  Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 60 cm. Możliwość wyznaczania wskaźnika BSA czyli powierzchnię ciała pacjenta - (Body Surface Area).  w zestawie zasilacz sieciowy |
| Zakup wag medycznych dla niemowląt | 2 szt. | Przenośna waga dla niemowląt  Nośność 20 kg  Sposób pomiaru: Elektroniczny  Rodzaj wagi: Pediatryczna  Wymiary: ≤ 64 x 12 x 30 cm  Waga urządzenia: do 3,5 kg  Klasa dokładności: III Klasa  Nośność wagi: 20 kg  Podziałka (g): 10 g  Zasilanie: Baterie  Dodatkowe informacje: automatyczne wyłączanie, TARA, Do mobilnego mierzenia, HOLD  CE: CE 0109 |
|  | Zakup lamp diagnostycznych bezcieniowych | 3 szt. | Z źródłem światła – 3 moduły LED,  natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux  średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm (+/-8%) w tym zakresie pełna iluminacją światła.  średnica kopuły świetlnej: ≤22 cm,  średni czas żywotności diod: 50000h,  temperatura barwowa: 4750 oK,  ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola,  w zestawie wymienna rączka do ustawania położenia czaszy,  płynna regulacja natężenia światła,  przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,  waga lampy: +/- 7 kg,  certyfikat CE,  zasilanie 230V 50/60Hz |
| Zakup elektronicznych tablic do badan ostrości wzroku | szt. 1 | Tablica okulistyczna podświetlana z pilotem dla dorosłych i dzieci, wyposażoną w wymienne optotypy oraz funkcję podświetlania, sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota. Pilot umożliwiający uruchomienie optotypu, podświetlenie całego rzędu znaków lub wybranego znaku, wybór rodzaju podświetlenia, zmianę trybu pracy (zaznaczanie wiersza/znaku), wygaszanie optotypu oraz wybór kierunku przemieszczania się kursora. Tablica wyposażona w automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności. W zestawie z tablicą dostępny optotyp cyfry (CN), optotyp litery oraz (LN)optotyp obrazki dla dzieci (ON).  Optymalna odległość badania ≤5 m  Źródło światła Diody elektroluminescencyjne (LED)  Zasilanie 230 V, długość przewodu 3 m |
| Zakup termomertów bezdotykowych | szt. 7 | Bezdotykowy medyczny termometr elektronicznych z zakresem pomiaru:32-43℃  Jednostka pomiaru℃. Czas pomiaru max 5 sek. Automatyczne wyłączenie po 30 sek. Wyrób medyczny, atestowany. |
| Zakup detektora tętna płodu | szt. 2 | Wyświetlacz TFT 1.77"  Zakres pomiaru częstotliwości tętna: 50BPM-240BPM (uderzeń na minutę)  sondy 2.5MHz  Waga: 250g z bateriami  Zasilanie: akumulator 14500, Lin(DC 3.7V)  Przeznaczony do pracy ciągłej  Deklaracja zgodności Certyfikat CE 0123 |
| Zakup tablic typu ishihary 38 tablic | szt. 4 | Zestaw tablic ISHIHARA 38-tablic (pełny zestaw) |

|  |
| --- |
| **OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Gwarancja podstawowa - min. 2 lata (24 miesiące)**   1. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i bezpłatne przeglądy w ciągu min.2 lat według warunków gwarancji. 2. **Koszty oferty powinny uwzględniać**:   - koszty zakupu i dostawy  - koszty montażu  - jeżeli dotyczy koszty pierwszych przeglądów serwisowych według zaleceń producenta oraz zgodnie z instrukcją, |
| **Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe:**  - foldery, prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu, z wymiarami oraz opisem wyposażenia; |
| **W terminie dostawy należy dostarczyć:** instrukcje obsługi i konserwacji, urządzeń i sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne, atesty, certyfikaty. |

#### 