|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ** | **RODZAJ DOSTAWY** | **ILOŚĆ** | **PARAMETRY** |
| 1 | Zakup rękawiczek jednorazowych  | 21 pudełek x100 sztuk | Zakup rękawiczek jednorazowych (M7-8) 21 pudełek  |
| 2 | Zakup 3 sterylizatorów powietrza dla powierzchni > 60 m2 | 3 sztuki | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni > 60m2Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.Obieg powietrza: WymuszonyWydajność obiegu powietrza 165m³ / hPowierzchnia pomieszczenia > 60 m2Pozycja pracy: StojącaMasa: do 15 kgHałas < 38 dBGwarancja 24 miesiąceDostawa |
| 3 | Zakup 1 sterylizatora powietrza dla powierzchni <30 m2 | 1 sztuka | Oczyszczacz powietrza / sterylizator powietrza do powierzchni ok. 30m2Do pracy ciągłej, w obecności pacjentów.Obieg powietrza: WymuszonyWydajność obiegu powietrza 85m³ / hPowierzchnia pomieszczenia ok.30 m2Pozycja pracy: StojącaMasa: do 15 kgHałas < 28dBGwarancja 24 miesiąceDostawa |
| 4 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla dzieci  | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytkuSilikonowy materiał Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.Przeźroczyste maski silikonoweMankiet uszczelniający maskę.Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjachZaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjentaw komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla dzieci  |
| 5 | Zakup 4 worków ambu z wyposażeniem dla niemowląt  | 4 sztuki | Kompletny resuscytator silikonowy wielokrotnego użytkuSilikonowy materiał Zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru.Prosty demontaż (bez użycia narzędzi).Wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H2O.Przeźroczyste maski silikonoweMankiet uszczelniający maskę.Nakładki ułatwiające uszczelnienie maski w trudnych sytuacjachZaczepy na nakładkach umożliwiające przypięcie maski do głowy pacjentaw komplecie: rezerwuar tlenu i maski w odpowiednich rozmiarach dla niemowląt |
| 12 | Zakup 2 defibrylatorów  | 2 sztuki | Tryb półautomatyczny defibrylacjiDefibrylacja dwufazowa niskoenergetycznaMożliwość defibrylacji dorosłych i dzieciKomunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratowniczeInterfejs graficzny z podświetlanymi ikonamiMonitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKGPamięć wewnętrznaWbudowany port IR do przesyłania danych do komputeraAutomatyczny testZasilanie bateryjneCzas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybiegotowości do użyciaWskaźnik sprawności aparatu / rozładowania bateriiOdporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczneW zestawie:Elektrody dla dzieci do defibrylatora AEDElektrody dla dorosłych do defibrylatora AED Dostawa/szkolenieGwarancji na defibrylator > 5 latOkres trwałości elektrod i baterii 5 lat |